# Нанесение смазки на направляющий механизм и направляющие ролики корпуса роликового ходового винта

Во время повторной сборки наносите немного смазки (Klüberlub® BE 71-501) на всю поверхность.

Смазочные материалы
Смазочный материал | Описание
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используйте только Klüberlub® BE 71-501

Использование других смазочных материалов приведет к необратимому повреждению пресса.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Перед разборкой пресса обязательно почистить его с наружной стороны, используя безворсовую ткань.

1. Снимите крышку и удалите смазку с ее внутренней стороны при помощи безворсовой ткани.

2. Проверьте на наличие чрезмерного износа.

   Проверьте:

   - направляющие механизмы с внутренней стороны крышки;

   - поверхности роликовых подшипников;

   - поверхности роликового ходового винта.

3. Проверьте вращение посредством поворота направляющих роликов в роликовых подшипниках перед удалением.

   Если роликовые подшипники повреждены, то замените все роликовые подшипники (см. раздел Замена роликовых подшипников («Замена роликовых подшипников»)).

4. Снимите листовые пружины.

5. Нанесите немного смазки (Klüberlub® BE 71-501) на подшипники направляющих роликов.

6. Нанесите немного смазки (Klüberlub® BE 71-501) и повторно установите листовые пружины.

7. Установите направляющие ролики и нанесите немного смазки (Klüberlub® BE 71-501).

8. Нанесите смазку на роликовый ходовой винт (Klüberlub® BE 71-501).

9. Нанесите немного смазки (Klüberlub® BE 71-501) на внутреннюю сторону крышки и повторно соберите корпус роликового ходового винта. Запустите цикл пресса из максимального положения OUT «наружу» до максимального положения IN «внутрь» пять раз со скоростью 10 мм/с для распределения смазки.

   Может потребоваться небольшое усилие, чтобы установить держатель центрального направляющего ролика.