# Smontaggio della scatola degli ingranaggi

Utensili richiesti

- Chiave Allen o punte da 4-10 mm

- Viti e attacchi

- Chiavi o Torx® punte T6-T25

- Chiave torsiometrica

- Dispositivo di sollevamento

- Cacciaviti

- Pinze

- Estrattore per cuscinetti (opzionale)

- Spessimetro

Lubrificanti
Lubrificante | Descrizione
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

NOTA

Usare solo Klüberlub® BE 71-501

L'uso di altri lubrificanti potrebbe danneggiare la pressa in modo permanente.

1. Rimuovere le viti che trattengono il coperchio del connettore.

2. Smontare il coperchio del connettore.

3. Scollegare il cavo della cella di carico dal cavo del motore.

4. Fissare la pressa sulla scatola degli ingranaggi in una morsa con ganasce morbide.

5. Smontare il freno come nelle immagini 2-3 (solo pressa CBUL).

6. Rimuovere le viti del coperchio superiore.

7. Rimuovere il coperchio superiore inserendo viti lunghe nei fori filettati.

   Tenere a mente la posizione degli anelli guida e delle rondelle di precarico. Le rondelle di precarico sono posizionabili nel coperchio superiore.

8. Smontare gli anelli guida e le rondelle di precarico.

9. Smontare gli ingranaggi, l'asse e i cuscinetti.

10. Smontare tutti i cuscinetti (6) tramite un apposito estrattore (immagini 10-11).