# Installation du câble du moteur

AVERTISSEMENT

Danger électrique

Couper l’alimentation électrique avant de procéder au réglage ou à l’entretien.

1. Aligner le câble moteur avec les broches de contact de la presse.

2. Pousser doucement le câble moteur vers le début des filetages.

3. Tourner la poignée (A) dans le sens horaire pour installer et verrouiller le câble moteur.

AVIS

Ne pas forcer de manière excessive pour insérer le câble de la presse.

Les broches de contact seront endommagées si elles ne sont pas alignées.