# Fuerza radial en el pistón de prensa

AVISO

La fuerza radial en el vástago de pistón de prensa PST puede dañar completamente la prensa.

Si no se alcanza un soporte suficiente en el vástago de pistón para aguantar los movimientos radiales, el vástago de pistón puede resultar completamente dañado o la vida útil y la precisión de la prensa PST se verán reducidas.

- Para una instalación vertical: Ensamble la prensa vertical en la superficie final para evitar el movimiento radial.

- Para una instalación horizontal: Utilice un soporte radial para mantener el nivel del vástago de pistón.

Peso de herramientas de prensa máx. permitido (masa) para instalación vertical

Modelo de prensa PST | Con freno (kg) | Con freno (lb) | Sin freno (kg) | Sin freno (lb)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17,6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17,6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35,5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61,6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Armado

1. Ajuste una argolla de suspensión en el extremo trasero de la prensa.

2. Levante la prensa a una posición vertical.

3. Fije la prensa y apriete los tornillos diagonales hasta el par de torsión especificado.