# 组装行星齿轮和电机

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

所需备件

- 太阳轮轴承

- 行星齿轮

- 太阳轮

注意

重新组装时，给所有表面添加少量润滑脂。

1. 使用冲压机将太阳轮轴承组装到太阳轮轴上（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100），图框 1-2。

   冲压机只能推轴承内环。

2. 使用冲压机将太阳轮和轴承组装到齿轮壳体内（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100），图框 3-4。

   冲压机只能推轴承外环。

   涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub®BE 71-501)。

3. 用钳子将卡簧组装到齿轮壳体内（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100），图框 5。

4. 组装新的行星齿轮（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100），图框 6。

5. 组装齿圈（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100），图框 7。

   给螺钉涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

6. 组装行星齿轮（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100），图框 8。

7. 使用新的螺钉组装电机，图框 9 -10。

   交叉拧紧螺钉，先拧到 50％ 扭矩，再拧到 100％ 扭矩。扭矩请参阅安装概述。