# 滚柱丝杠壳体导轨和导辊润滑

重新组装时，给所有表面添加少量润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

注意

拆卸前务必使用无绒布清洁冲压机外侧。

1. 拆下盖子，用无绒布从内侧擦掉润滑脂。

2. 检查是否存在过度磨损。

   检查：

   - 盖子内部的导轨

   - 滚柱轴承表面

   - 滚柱丝杠表面

3. 在拆卸之前，通过旋转滚柱轴承中的导辊查看是否存在不规则旋转。

   如果滚柱轴承损坏，请更换所有滚柱轴承，请参阅更换滚柱轴承。

4. 拆下叶片弹簧。

5. 在导轨滚柱轴承上添加少量润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

6. 添加少量润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501) 然后组装叶片弹簧。

7. 组装导辊，添加少量润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

8. 使用润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501) 润滑滚柱丝杠。

9. 在盖子内侧添加少量润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501) 并重新组装滚柱丝杠壳体。将冲压机以 10mm/s 的速度从最大“出”位置循环至最大“入”位置五次以分配润滑脂。

   可能需要较轻的力才能安装中心导辊座。