# Installera motorkabeln

VARNING

Elektrisk fara

Stäng av strömförsörjningen innan något justeras eller service utförs.

1. Justera motorkabeln med stiften på presskontakten.

2. Skjut motorkabeln försiktigt mot trådarnas början.

3. Vrid handtaget (A) motsols för att installera och låsa motorkabeln.

OBS

Använd inte för mycket kraft för att sätta in presskabeln.

Kontaktstiften skadas om de inte är inriktade.