# Precauciones

ADVERTENCIA

Riesgo eléctrico

Apague el suministro eléctrico antes de realizar trabajos de ajuste o mantenimiento.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Nunca maneje la herramienta con el suministro eléctrico conectado. Un inicio inesperado en una dirección axial puede provocar lesiones personales o daños materiales.

- Extraiga el cable del motor antes de manejar la herramienta.

1. Gire la empuñadura (A) en el sentido contrario a las agujas del reloj para liberar el motor del cable.

2. Extraiga el cable del motor.

AVISO

No permita que el vástago de pistón de prensa soporte el peso de la prensa durante los trabajos de mantenimiento o reparaciones.

La fuerza axial en el vástago de pistón de prensa PST puede dañar completamente la célula de carga.

AVISO

La fuerza radial en el vástago de pistón de prensa puede dañar completamente la prensa.

Si no se alcanza un soporte suficiente en el vástago de pistón para aguantar los movimientos radiales, el vástago de pistón puede resultar completamente dañado o la vida útil y la precisión de la prensa se verán reducidas.

- Para una instalación vertical: Ensamble la prensa verticalmente en la superficie final para evitar el movimiento radial.

- Para una instalación horizontal: Utilice un soporte radial para mantener el nivel del vástago de pistón.