# Desmontar el motor y el engranaje planetario

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

En primer lugar, desmonte la caja de engranajes, consulte Desmontar la caja de engranajes.

1. Coloque la prensa sobre una superficie horizontal antes de aflojar los tornillos.

2. Retire los tornillos que sujetan el engranaje planetario y el motor.

3. Desmonte la corona dentada.

4. Desmonte el engranaje planetario (solo aplicable en PST 35, PST50 y PST100).

5. Desmonte la anilla de seguridad en la caja del engranaje (solo aplicable en PST 35, PST50 y PST100).

6. Desmonte el piñón central y el cojinete (solo aplicable en PST 35, PST50 y PST100).

7. Desmonte el cojinete del piñón central utilizando un extractor de cojinetes. (Imag. 7- 8 solo aplicable en PST 35, PST50 y PST100).