# Montaż przekładni planetarnej i silnika

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

Wymagane części zamienne

- Łożysko koła słonecznego

- Przekładnia planetarna

- Koło słoneczne

UWAGA

Przy ponownym montażu nanieść niewielką ilość smaru na wszystkie powierzchnie.

1. Zamontować łożysko koła słonecznego na osi koła słonecznego za pomocą prasy (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100), ilustracja 1-2.

   Na wewnętrzny pierścień łożyska należy naciskać wyłącznie za pomocą prasy.

2. Zamontować koło słoneczne i łożysko w obudowie przekładni za pomocą prasy (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100), ilustracja 3-4.

   Na zewnętrzny pierścień łożyska należy naciskać wyłącznie za pomocą prasy.

   Nanieść cienką warstwę smaru (Klüberlub® BE 71-501).

3. Założyć sprężynujący pierścień zabezpieczający w obudowie przekładni za pomocą kombinerek (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100), ilustracja 5.

4. Zmontować nową przekładnię planetarną (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100), ilustracja 6.

5. Zamontować tuleję przekładni (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100), ilustracja 7.

   Pokryć śrubę cienką warstwą smaru (Klüberlub® BE 71-501).

6. Zamontować przekładnię planetarną (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100), ilustracja 8.

7. Zamontować silnik za pomocą nowych śrub, ilustracja 9 -10.

   Śruby dokręcać naprzemiennie po przeciwnych stronach, stosując najpierw 50%, a następnie 100% wartości momentu. Dokręcić według Przegląd informacji montażowych.