# Montage des Schraubengehäuses

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

Benötigte Ersatzteile

Ersatzteile | Menge
--- | ---
Rollenlager | 3
Blattfedern | 3
Passscheibenringe | 4
Rollen | 3
Wellendichtung (O-Ring oder Abstreifdichtung) | 3
Gleitlager | 1
Wägezelle (bei Bedarf) | 1

HINWEIS

Tragen Sie beim Wiederzusammenbau eine kleine Menge Fett auf alle Oberflächen auf.

1. Lösen Sie die Planetenrollengewindemutter von der Planetenrollengewindewelle vom Zulieferer SKF.

2. Montieren Sie den Wellenschlüssel an der Planetenrollengewindemutter.

3. Tragen Sie eine geringe Menge Fett auf alle Oberflächen auf und schieben Sie die Planetenrollengewindemutter in das Rollenmuttergehäuse.

4. Spannen Sie das Rollenmuttergehäuse in einen Schraubstock mit weichen Backen ein.

5. Montieren Sie den oberen Flansch mit neuen Schrauben.

   Ziehen Sie die Schrauben im Kreuzmuster zuerst mit 50% Drehmoment und dann mit 100% Drehmoment fest. Drehmomente gemäß Installation - Überblick.

6. Setzen Sie die Tellerfeder und alle Unterlegscheiben auf das Planetenrollengewindelager auf.

   Setzen Sie die Tellerfeder mit der konvexen Seite zum Lager zeigend auf. Setzen Sie Unterlegscheibe(n) zwischen Gehäuse und Tellerfeder ein.

7. Schieben Sie Passscheibe, Unterlegscheibe und inneren Lagerdeckel auf die Planetenrollengewindewelle.

8. Montieren Sie die Wägezelle mit neuen Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben im Kreuzmuster mit einem langen Innensechskantschlüssel zuerst mit 50% Drehmoment und dann mit 100% Drehmoment fest. Drehmomente gemäß Installation - Überblick.

   Spannen Sie Wägezelle/Gehäuse in einen Schraubstock mit weichen Backen ein.

9. Montieren Sie den äußeren Lagerdeckel.

10. Montieren Sie die obere Tellerfeder (und Auflagescheibe).

    Achten Sie darauf, dass die konvexe Seite zum Getriebe zeigt. Setzen Sie eine Unterlegscheibe zwischen Gehäuse und Tellerfeder ein.

11. Schrauben Sie die Mutter und die Kolbenwellen-Baugruppe auf, indem Sie die gesamte Baugruppe auf der Innenwelle drehen.

    Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf die Schraube auf.

12. Montieren Sie den mittleren Rollenhalter und das Schraubengehäuse.

13. Montieren Sie bei Bedarf das Gleitlager, die Passscheiben (3x) und die Rollenlager (3x), siehe Austausch der Rollenlager.

    Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf alle Teile auf.

14. Setzen Sie die Blattfedern (4x) ein.

    Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf alle Teile auf.

15. Montieren Sie die Führungsrollen (3x).

    Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf alle Teile auf.

16. Befestigen Sie die vordere Abdeckung mit den Schrauben.

17. Schieben Sie die Schraubengehäuse-Baugruppe auf die Keilverbindung im Getriebe.

18. Befestigen Sie die Schraubengehäuse-Baugruppe mit neuen Schrauben (4x) am Getriebe.

    Ziehen Sie die Schrauben im Kreuzmuster zuerst mit 50% Drehmoment und dann mit 100% Drehmoment fest. Drehmomente gemäß Installation - Überblick.

19. Verbinden Sie das Wägezellenkabel mit dem Motorkabel.

20. Befestigen Sie die Anschlussabdeckung mit den Schrauben ( 2x).