# Horizontale Montage

HINWEIS

Auf die PST-Presskolbenstange wirkende Radialkräfte können die Presse vollständig beschädigen.

Wenn die Kolbenstange nicht ausreichend abgestützt wird, um radialen Bewegungen zu widerstehen, kann die Kolbenstange vollständig beschädigt oder die Lebensdauer und die PST-Pressgenauigkeit können reduziert werden.

- Für vertikale Montage: Montieren Sie die Presse senkrecht auf der Endfläche, um radiale Bewegungen zu verhindern.

- Für horizontale Montage: Benutzen Sie eine radiale Auflage, um die Kolbenstange waagerecht zu halten.

HINWEIS

Stützen Sie die Presse nur im grau markierten Bereich ab

Werkzeuggewicht und Abstützung
Presse | Werkzeuggewicht max. (A) | Abstützung der Presse notwendig (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 kg | Nein
PST 10 | 2 kg | Nein
PST 20 | 4 kg | Ja (nur CBUL)
PST 35 | 7 kg | Ja
PST 50 | 10 kg | Ja
PST 55 | 10 kg | Ja
PST 100 | 20 kg | Ja