# Lubricación del tornillo de rodillo

Lea y siga siempre las instrucciones Preparación para la lubricación.

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

AVISO

Limpie siempre el exterior de la prensa con un paño sin pelusas antes de desmantelar.

1. Retire la cubierta y limpie la grasa del interior mediante papel o un paño.

2. Añada grasa suficiente para llenar las roscas de manera homogénea en la parte visible del tornillo del rodillo.

3. Vuelva a montar la tapa.