# Lubrificação do parafuso tensor

Sempre leia e siga as instruções Preparando para a Lubrificação.

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

OBSERVAÇÃO

Limpe sempre o exterior da prensa utilizando um pano que não solte fiapos antes de desmontar.

1. Remova a tampa e limpe a graxa do interior com papel ou pano.

2. Adicione graxa suficiente para preencher as roscas uniformemente na parte visível do parafuso tensor.

3. Remonte a tampa.