# Försiktighetsåtgärder

VARNING

Elektrisk fara

Stäng av strömförsörjningen innan något justeras eller service utförs.

VARNING

Klämrisk

Hantera aldrig verktyget med ansluten strömförsörjning. En oväntad start i en rotationsriktning kan orsaka kroppsskada eller egendomsskada.

- Ta bort motorkabeln innan du hanterar verktyget.

1. Vrid handtaget (A) motsols för att lossa motorkabeln.

2. Dra ut motorkabeln.

OBS

Låt inte tryckkolvstången stödja tryckvikten under service eller reparationer.

Axiell kraft på PST-presskolvstången kan helt fullständigt skada lastcellen.

OBS

Radiell kraft på tryckkolvstången kan förstöra pressen.

Om kolvstången inte är tillräckligt stödd för att motstå radiella rörelser, kan kolvstången skadas helt, eller så kommer pressens livslängd och noggrannhet att minskas.

- För vertikal installation: Montera pressen vertikalt på ändytan för att förhindra radiell rörelse.

- För horisontell installation: Använd ett radiellt stöd för att hålla kolvstången plan.