# プラネタリギアとモータの組み立て

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

潤滑剤
潤滑油 | 説明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注記

Klüberlub® BE 71-501 のみを使用

他の潤滑剤を使用するとプレスが恒久的に損傷します。

必要なスペアパーツ

- サンギアベアリング

- 遊星ギア

- サンギア

注記

再度組み立てる際に少量のグリースを全表面に塗布します。

1. プレスを使用してサンギアベアリングをサンギア軸に組み立てます（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）、フレーム 1~2。

   プレスを使用してベアリングのインナリングのみを押します。

2. プレスを使用してサンギアとベアリングをギアハウジングに組み立てます（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）、フレーム 3~4。

   プレスを使用してベアリングの外部リングのみを押します。

   グリース（Klüberlub®BE 71-501）を薄く塗布します。

3. ペンチを使用してサイクリップをギアハウジングに組み立てます（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）、フレーム 5。

4. 新しいプラネタリギアを組み立てます（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）、フレーム 6。

5. ギアリムを組み立てます（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）、フレーム 7。

   ネジにグリース（Klüberlub®BE 71-501）を薄く塗布します。

6. プラネタリギアを組み立てます（PST 35、PST50、PST100 のみに適用）、フレーム 8。

7. 新しいネジを使用してモータを組み立てます、フレーム 9~10。

   最初に 50％ のトルク、次に 100％ のトルクでネジを対角に締め付けます。トルクは、「設置概要」に従います。