# Installationsöversikt

PST-pressen kan installeras med hjälp av de främre skruvhålen eller de bakre skruvhålen. Se dimensionsritningar på ServAid för installationsdimensioner.

VARNING

Klämrisk

Se till att stå på säkert avstånd från lasten! En roterande eller fallande last kan orsaka allvarliga kroppsskador eller död.

- Använd alltid monterade lyftögla

- Pressens vikt är 17.5 Kg/39 Ib.

OBS

Använd INTE både främre och bakre installation samtidigt.

Om pressen är monterad både fram och bak, kommer livslängden och PST Press-noggrannheten att minskas.

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Momentbord
Skruv | Moment [Nm] | Moment [ft.lb]
--- | --- | ---
M3 | 1.7 | 1.25
M4 | 4.0 | 2.95
M5 | 7.5 | 5.53
M6 | 13 | 9.59
M8 | 30 | 22.13
M10 | 60 | 44.25
M12 | 110 | 81.13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206.52

Olja de gängade delarna av skruven före åtdragningen.

Använd endast skruvar med hållfasthetsklass 12.9 (DIN 912).