# Montage de l’engrenage planétaire et du moteur

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

Pièces de rechange requises

- Roulement de pignon planétaire

- Engrenage planétaire

- Pignon planétaire

AVIS

Ajouter une petite quantité de graisse sur toutes les surfaces lors du remontage.

1. Monter le roulement de pignon planétaire sur l’axe de l’engrenage planétaire à l’aide d’une presse (applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100), cadre 1-2.

   Appuyer uniquement sur la bague intérieure du roulement à l’aide de la presse.

2. Monter le pignon planétaire et le roulement dans le carter d'engrenage à l’aide d’une presse (applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100), cadre 3-4.

   Appuyer uniquement sur la bague extérieure du roulement à l’aide de la presse.

   Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501).

3. Monter le circlip dans le carter d'engrenage à l’aide d’une pince (applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100), cadre 5.

4. Monter le nouvel engrenage planétaire (applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100), cadre 6.

5. Monter la couronne dentée (uniquement applicable sur les modèles PST 35, PST50 et PST100), cadre 7.

   Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur la vis.

6. Monter l’engrenage planétaire (applicable uniquement sur les modèles PST 35, PST50 et PST100), cadre 8.

7. Monter le moteur, en utilisant de nouvelles vis cadre 9 -10.

   Serrer les vis en croix, d’abord à un couple de 50%, puis à un couple de 100%. Couple selon Aperçu de montage(Aperçu de montage).