# スクリュハウジングの分解

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

潤滑剤
潤滑油 | 説明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注記

Klüberlub® BE 71-501 のみを使用

他の潤滑剤を使用するとプレスが恒久的に損傷します。

1. コネクタカバーのネジを外します。

2. コネクタカバーを分解します。

3. モータケーブルからロードセルケーブルを切断します。

4. ソフトバイスでギアボックスハウジングを締め付けてプレスを固定します。

5. スクリュハウジングアセンブリをギアボックスに固定しているボルト（4）を外します。

   使用済みのボルトは破棄します。

6. スクリュハウジングアセンブリをギアボックスのスプラインジョイントから引き出します。

   ガイドリングは、ギアボックス上に配置できます。

7. 水平な面にプレスを置きます。

8. カバーのすべてのネジを外します。

9. カバーを分解します。

10. ガイドローラ（3）を分解します。

11. すべての板ばね（最大4）を分解します。

    板ばねが 3 つ以下の場合、再組み立て時に 4 つにします。

12. スクリュハウジングを分解します。

13. センターローラホルダを分解します。

14. 内部のシャフトのアセンブリ全体を回転させて、スクリュナットとピストンシャフトアセンブリを外します。

15. 上部のディスクスプリング（およびサポートワッシャ）を分解します。

16. 外部のベアリングカバーを（ローラスクリュナットに向けて）分解します。

17. ソフトジョーを使用して、ロードセル/ハウジングをバイスで締め付けます。

18. ロードセルを固定しているボルトをすべて外します。

19. 内部のベアリングカバーをローラスクリュナットから分解します。

20. ローラスクリュベアリングディスクスプリングとすべてのワッシャを分解します。

21. ボルトをすべて外して上部フランジを取り外します。

22. ローラナットハウジングからローラスクリュナットを引き出します。

    再度組み立てる際に使用するため、2 つの部品を接続するシャフトキーを必ず取り外してください。

23. ローラスクリュナットをローラスクリュシャフトシャフトに戻します。

    ローラスクリュシャフトとナットはペアになっていて、それぞれにシリアル番号が付いています。

    ローラスクリュの交換では、一部のステップは必要ありません。