# Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie elektryczne

Przed przystąpieniem do regulacji lub serwisowania należy wyłączyć zasilanie sieciowe.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia

Nie wykonywać prac na narzędziu przy podłączonym zasilaniu. Nieoczekiwane uruchomienie narzędzia w kierunku osiowym może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

- Przed wykonaniem prac na narzędziu należy odłączyć kabel silnika.

1. Obrócić uchwyt (A) w lewo, aby zwolnić kabel silnika.

2. Wyciągnąć kabel silnika.

UWAGA

Podczas serwisu lub napraw nie należy dopuścić, aby ciężar prasy spoczywał na jej tłoczysku.

Siła osiowa działająca na tłoczysko prasy PST może uszkodzić całe ogniwo obciążnikowe.

UWAGA

Siła radialna działająca na tłoczysko prasy może uszkodzić całą prasę.

Jeśli tłoczysko nie ma wystarczającego oparcia, aby wytrzymać ruchy radialne, może ulec całkowitego uszkodzeniu lub może dojść do skrócenia trwałości i precyzji prasy.

- W przypadku montażu pionowego: Zmontować prasę pionowo na powierzchni krańcowej w celu uniknięcia ruchów radialnych.

- W przypadku montażu poziomego: Użyć oparcia radialnego w celu utrzymania tłoczyska w prawidłowym położeniu.