# Vorbereitung der Schmierung

1. Fahren Sie die Presse vor der Schmierung in die maximale Ausfahrposition (minus 5 mm) oder so weit heraus, wie es die Installation zulässt, um den inneren Gewindeteil des Planetenrollengewindetriebs freizulegen.

2. Schalten Sie das System mit der Presse in dieser ausgefahrenen Position aus.

Zur vorbeugenden Wartung müssen Sie die Planetenrollengewindetrieb-Gehäusebaugruppe nicht vom Getriebe abnehmen.