# 垂直安装前部固定

注意

保养或维修期间，请勿让冲压机活塞杆支撑冲压机重量。

PST 冲压机活塞杆上的轴向力可能会彻底损坏力传感器。

冲压机 | 前部固定
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

装配

1. 在冲压机后端安装一个吊耳，请参阅 ServAid 中的尺寸图。

2. 拧下冲压机前端的螺钉。

3. 垂直方向提起冲压机。

4. 使用新的较长的螺钉将冲压机组装到安装板上。

   有关螺钉长度请参阅 ServAid 上的尺寸图。