# Demontage des Getriebes

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

1. Entfernen Sie die vier Schrauben zur Befestigung der Anschlussabdeckung.

2. Nehmen Sie die Anschlussabdeckung ab.

3. Trennen Sie das Wägezellenkabel vom Motorkabel.

4. Fixieren Sie die Presse in einem Schraubstock mit weichen Backen über dem Getriebe.

5. Nehmen Sie die Bremse ab (siehe Abbildung 2-3 (nur CBUL-Presse).

6. Lösen Sie die oberen Deckelschrauben.

7. Nehmen Sie den oberen Deckel ab, indem Sie lange Schrauben durch die Gewindebohrungen schrauben.

   Merken Sie sich die Positionen der Führungsringe und Vorspannscheiben. Die Vorspannscheiben können im oberen Deckel abgelegt werden.

8. Demontieren Sie die Führungsringe und die Vorspannscheiben.

9. Nehmen Sie die Zahnräder, die Achse und die Lager heraus.

10. Ziehen Sie alle Lager (6x) mit einem Lagerabzieher (Abb. 10-11) ab.