# Demontáž motoru a planetového kola.

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

Nejprve demontujte převodovku, viz Demontáž převodovky.

1. Před uvolněním šroubů lis ustavte na vodorovnou plochu.

2. Odšroubujte šrouby upevňující planetový převod a motor.

3. Demontujte ozubený věnec.

4. Demontujte planetové kolo (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100).

5. Demontujte pojistný kroužek ve skříni převodovky (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100).

6. Demontujte centrální kolo a ložisko (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100).

7. Pomocí stahováku demontujte ložisko centrálního kola. (Obr. 7- 8 platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100).