# Montáž skříně

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

Požadované náhradní díly

Náhradní díly | Množství
--- | ---
Valivá ložiska | 3
Listové pružiny | 3
Vymezovací podložky | 4
Válečky | 3
Hřídelové těsnění (o-kroužek nebo gufero) | 3
Kluzné ložisko | 1
Tenzometr (dle potřeby) | 1

UPOZORNĚNÍ

Při zpětné montáži na všechny plochy naneste malé množství maziva.

1. Z hřídele pohybového šroubu dodaného společností SKF odšroubujte matici pohybového šroubu.

2. Na matici pohybového šroubu nasaďte pero hřídele.

3. Na všechny plochy naneste malé množství mazacího tuku a matici pohybového šroubu zasuňte do pouzdra.

4. S použitím měkkých čelistí upněte pouzdro matice pohybového šroubu do svěráku.

5. Pomocí nových šroubů namontujte horní přírubu.

   Šrouby utahujte do kříže, nejprve na 50% předepsaného utahovacího momentu a poté na 100% této hodnoty. Přehled utahovacích momentů viz Přehled instalace.

6. Namontujte ložisko pohybového šroubu, talířovou pružinu a všechny podložky.

   Talířovou pružinu montujte vypuklou stranou směrem k ložisku. Mezi pouzdrem a talířovou pružinou používejte podložku(y).

7. Na hřídel pohybového šroubu namontujte vymezovací podložku, běžnou podložku a vnitřní kryt ložiska.

8. Pomocí nových šroubů namontujte tenzometr. Šrouby utahujte pomocí dlouhého nástrčného klíče do kříže, nejprve na 50% předepsaného utahovacího momentu a poté na 100% této hodnoty. Přehled utahovacích momentů viz Přehled instalace.

   S použitím měkkých čelistí upněte tenzometr/pouzdro do svěráku.

9. Namontujte vnější ložiskový kryt.

10. Namontujte horní talířovou pružinu (s opěrnou podložkou).

    Vypuklou stranou směrem k převodovce. Mezi pouzdrem a talířovou pružinou musí být podložka.

11. Otáčením celé sestavy na vnitřním hřídeli smontujte sestavu hřídele s pístem a maticí pohybového šroubu.

    Na šroub naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

12. Smontujte držák středového válce a skříň šroubu.

13. V případě potřeby sestavte kluzné ložisko, kroužky vymezovacích podložek (3 ks) a válečková ložiska (3 ks), viz Výměna válečkových ložisek.Výměna válečkových ložisek.

    Na všechny díly naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

14. Smontujte listové pružiny (4 ks).

    Na všechny díly naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

15. Smontujte vodicí válečky (3 ks).

    Na všechny díly naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

16. Přišroubujte přední kryt.

17. Sestavu skříně zasuňte na drážkový spoj v převodovce.

18. Pomocí nových šroubů (4 ks) namontujte sestavu pouzdra pohybového šroubu k převodovce.

    Šrouby utahujte do kříže, nejprve na 50% předepsaného utahovacího momentu a poté na 100% této hodnoty. Přehled utahovacích momentů viz Přehled instalace.

19. Kabel tenzometru namontujte na kabel motoru.

20. Kryt konektoru přišroubujte dvěma šrouby.