# 기어박스 분해

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

1. 커넥터 커버를 고정하는 나사를 제거합니다.

2. 커넥터 커버를 해체합니다.

3. 모터 케이블에서 로드셀 케이블을 분리합니다.

4. 소프트 조를 사용해 바이스의 기어박스 위에 프레스를 고정시킵니다.

5. 브레이크 그림 2-3을 해체합니다(CBUL 프레스만 해당).

6. 상단 커버 나사를 풉니다.

7. 나사산 구멍을 통과하여 긴 나사를 돌려서 상단 커버를 제거합니다.

   가이드 링 및 프리로드 와셔의 위치를 기억해 두십시오. 프리로드 와셔는 상단 커버에 배치할 수 있습니다.

8. 가이드 링과 프리로드 와셔를 해체합니다.

9. 기어 휠, 축 및 베어링을 해체합니다.

10. 베어링 풀러(그림 10-11)를 사용해 모든 베어링(x6)을 해체합니다.