# Przegląd informacji montażowych

Prasę PST można montować przy użyciu przednich lub tylnych otworów na śruby. Wymiary montażowe podano na rysunkach wymiarowych w portalu ServAid.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia

Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od ładunku! Obracający się lub spadający ładunek może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

- Należy zawsze korzystać z zamontowanego ucha do podnoszenia

- Masa prasy wynosi 17.5 kg/39 Ib.

UWAGA

Jednoczesne stosowanie montażu przedniego i tylnego jest zabronione.

W przypadku zamontowania prasy PST z przodu i z tyłu jej trwałość oraz precyzja będą ograniczone.

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

Tabela momentów dokręcania
Śruba | Moment [Nm] | Moment [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Przed dokręceniem śruby należy pokryć jej gwintowaną część olejem.

Używać wyłącznie śrub o klasie wytrzymałości 12.9 (DIN 912).