# Installation horizontale

AVIS

La force radiale sur la tige de piston de la Presse PST peut endommager complètement la Presse.

Si la tige de piston n’est pas suffisamment supportée pour résister à des mouvements radiaux, la tige de piston peut être complètement endommagée ou la durée de fonctionnement et la précision de la Presse PST peuvent être réduites.

- Pour le montage vertical : Assembler la presse verticale sur la surface d’extrémité pour empêcher le mouvement radial.

- Pour le montage horizontal : Utiliser un support radial pour maintenir le niveau de la tige de piston.

AVIS

Soutenir la presse uniquement sur la zone grise

Poids de l’outil et support
Presse | Poids maximum de l’outil (A) | Soutien de la presse nécessaire (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 kg | Non
PST 10 | 2 kg | Non
PST 20 | 4 kg | Oui (CBUL uniquement)
PST 35 | 7 kg | Oui
PST 50 | 10 kg | Oui
PST 55 | 10 kg | Oui
PST 100 | 20 kg | Oui