# Austausch der Rollenlager

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

1. Legen Sie die Presse auf eine horizontale Fläche.

2. Lösen Sie alle Deckelschrauben des Gehäusedeckels.

3. Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.

4. Demontieren Sie die Führungsrollen und die Passscheibe (3x).

5. Demontieren Sie die Rollenlager (3x).

   Entsorgen Sie die gebrauchten Rollenlager.

6. Montieren Sie die neuen Rollenlager (3x).

   Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf alle Teile auf.

7. Montieren Sie die Führungsrollen und die Passscheibe (3x)

   Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf alle Teile auf.

8. Befestigen Sie den Gehäusedeckel mit den Schrauben.