# Smörjning av rullskruv

Läs alltid och följ anvisningarna Förbereda för smörjning.

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

OBS

Rengör alltid pressen på utsidan med en luddfri trasa före demontering.

1. Ta bort kåpan och torka av fett från insidan med papper eller en trasa.

2. Lägg tillräckligt med fett för att fylla gängorna jämnt på den synliga delen av rullskruven.

3. Montera tillbaka kåpan.