# Installazione orizzontale

NOTA

La forza radiale sull'asta del pistone della pressa PST può danneggiare completamente la pressa.

L'asta del pistone deve essere sostenuta in modo da sopportare i movimenti radiali. In caso contrario, l'asta del pistone potrebbe danneggiarsi completamente o la durata e la precisione della pressa PST potrebbe ridursi.

- Per l'installazione verticale:montare la pressa in verticale sulla superfice terminale per evitare movimenti radiali.

- Per l'installazione orizzontale:utilizzare un supporto radiale per mantenere il livello dell'asta del pistone.

NOTA

Sostenere la pressa solo nelle aree grigie

Supporto e peso dell'utensile
Premere | Peso massimo dell'utensile (A) | Supporto necessario per la pressa (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 Kg | No
PST 10 | 2 Kg | No
PST 20 | 4 Kg | Sì (solo CBUL)
PST 35 | 7 Kg | Sì
PST 50 | 10 Kg | Sì
PST 55 | 10 Kg | Sì
PST 100 | 20 Kg | Sì