# Lubrificazione delle guide dell'involucro per la vite del rullo e dei rulli guida

Aggiungere una piccola quantità di grasso (Klüberlub® BE 71-501) su tutte le superfici durante il rimontaggio.

Lubrificanti
Lubrificante | Descrizione
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

NOTA

Usare solo Klüberlub® BE 71-501

L'uso di altri lubrificanti potrebbe danneggiare la pressa in modo permanente.

NOTA

Pulire sempre la pressa della parte esterna utilizzando un panno privo di pelucchi prima dello smontaggio.

1. Rimuovere il coperchio e ripulire il grasso dalla parte interna tramite un panno privo di lanugine.

2. Verificare lo stato di usura.

   Controllare:

   - le guide nella parte interna del coperchio

   - le superfici del cuscinetto a rulli

   - la superficie della vite del rullo

3. Verificare la regolarità della rotazione azionando i rulli guida nei cuscinetti a rulli prima della rimozione.

   Se i cuscinetti a rulli presentano danni, sostituirli tutti, consultare Sostituzione dei cuscinetti a rulli.

4. Rimuovere le balestre.

5. Aggiungere una piccola quantità di grasso (Klüberlub® BE 71-501) sui cuscinetti a rulli della guida.

6. Aggiungere una piccola quantità di grasso (Klüberlub® BE 71-501) e montare le balestre.

7. Montare i rulli guida e aggiungere una piccola quantità di grasso (Klüberlub® BE 71-501).

8. Lubrificare la vite del rullo con grasso (Klüberlub® BE 71-501).

9. Aggiungere una piccola quantità di grasso (Klüberlub® BE 71-501) all'interno del coperchio e rimontare l'involucro per la vite del rullo. Passare la pressa dalla posizione ESTERNA massima alla posizione INTERNA massima cinque volte a 10 mm/s per distribuire il grasso.

   Potrebbe occorre esercitare una leggera pressione per l'inserimento del sostegno del rullo guida centrale.