# 安装概述

PST 冲压机可以使用前部螺钉孔或后部螺钉孔进行安装。有关安装尺寸请参阅 ServAid 上的尺寸图。

警告

挤压风险

确保与载荷保持安全距离站立！载荷旋转或掉落可造成严重受伤甚至死亡。

- 务必使用所安装的吊耳

- 冲压机重量为 17.5 Kg/39 Ib。

注意

请勿同时使用前部和后部安装。

如果冲压机同时安装在前部和后部，则使用寿命和 PST 冲压机精度会降低。

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

扭矩表
螺丝 | 扭矩 [Nm] | 扭矩 [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

拧紧前，请为螺钉的螺纹部分涂油。

只可使用强度等级为 12.9 (DIN 912) 的螺钉。