# Desmontagem do motor e engrenagem planetária

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

Primeiro, desmonte a caixa de transmissão, consulte Desmontagem da caixa de transmissão.

1. Coloque a prensa sobre uma superfície horizontal antes de soltar os parafusos.

2. Desaperte os parafusos que prendem a engrenagem planetária e o motor.

3. Desmonte a coroa.

4. Desmonte a engrenagem planetária (aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100).

5. Desmonte o anel de trava na caixa da engrenagem (aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100).

6. Desmonte a engrenagem solar e o rolamento (aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100).

7. Desmonte o rolamento da engrenagem solar utilizando um extrator de rolamentos. (Imagem 7- 8 aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100).