# Montar el engranaje planetario y el motor

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

Recambios necesarios

- Cojinete de piñón central

- Engranaje planetario

- Piñón central

AVISO

Añada una pequeña cantidad de grasa en todas las superficies al volver a montar.

1. Monte el cojinete del piñón central en el eje del piñón central mediante presión (solo aplicable a PST 35, PST50 y PST100), marco 1-2.

   Presione solamente el anillo interior del cojinete.

2. Monte el piñón central y el cojinete en la caja de engranajes mediante presión (solo aplicable a PST 35, PST50 y PST100), marco 3-4.

   Presione solamente el anillo exterior del cojinete.

   Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501).

3. Monte la anilla de seguridad en la caja de engranajes con unos alicates (solo aplicable a PST 35, PST50 y PST100), marco 5-4.

4. Monte el engranaje planetario nuevo (solo aplicable en PST 35, PST50 y PST100), marco 6.

5. Monte corona dentada (solo aplicable en PST 35, PST50 y PST100), marco 7.

   Aplique una capa fina de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en el tornillo.

6. Monte el engranaje planetario (solo aplicable en PST 35, PST50 y PST100), marco 8.

7. Monte el motor con tornillos nuevos marco 9 -10.

   Apriete los tornillos transversalmente, primero hasta el 50 % del par de torsión, a continuación hasta el 100 % del par de torsión. Par de torsión de acuerdo con Información general de la instalación.