# Preparazione per la lubrificazione

1. Prima della lubrificazione, portare la pressa alla posizione di massima uscita (meno 5 mm) o, se consentito dall'installazione, esporre la parte filettata interna della vite del rullo.

2. Spegnere il sistema con la pressa in questa posizione esterna.

Per la manutenzione preventiva, non occorre rimuovere il gruppo dell'involucro per la vite del rullo dalla scatola degli ingranaggi.