# Vertikal montering på baksidan

OBS

Låt inte tryckkolvstången stödja tryckvikten under service eller reparationer.

Axiell kraft på PST-presskolvstången kan helt fullständigt skada lastcellen.

Tryck | Bakmonterad
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

1. Använd hål på båda sidor av pressen när du använder bakre skruvhål

   Använd inte för långa skruvar, se dimensionsritningar i ServAid.

2. Dra åt skruvarna enligt Momentbord .

   Se till att stödja pressen tills alla skruvar är åtdragna.