# Montaż pionowy z tyłu

UWAGA

Podczas serwisu lub napraw nie należy dopuścić, aby ciężar prasy spoczywał na jej tłoczysku.

Siła osiowa działająca na tłoczysko prasy PST może uszkodzić całe ogniwo obciążnikowe.

Nacisnąć przycisk | Montaż z tyłu
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

1. Podczas korzystania z tylny otworów na śruby należy posłużyć się otworami po obu stronach prasy

   Nie używać zbyt długich śrub; patrz rysunki wymiarowe w portalu ServAid.

2. Dokręcić śruby zgodnie z Tabela momentów dokręcania .

   Pamiętać o konieczności podparcia prasy aż do dokręcenia wszystkich śrub.