# Horisontell installation

OBS

Radiell kraft på PST tryckkolvstången kan skada pressen.

Om kolvstången inte är tillräckligt stödd för att motstå radiella rörelser, kan kolvstången skadas helt, eller livslängden och noggrannheten på PST Pressen kommer att minskas.

- För vertikal installation: Montera pressen vertikalt på ändytan för att förhindra radiell rörelse.

- För horisontell installation: Använd ett radiellt stöd för att hålla kolvstången i nivån.

OBS

Stöd bara pressen på det grå området

Verktygets vikt och stöd
Tryck | Verktygets vikt max. (A) | Behov Press-stöd (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 kg | Nej
PST 10 | 2 kg | Nej
PST 20 | 4 kg | Ja (endast CBUL)
PST 35 | 7 kg | Ja
PST 50 | 10 kg | Ja
PST 55 | 10 kg | Ja
PST 100 | 20 kg | Ja