# Montagem da engrenagem planetária e motor

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

Peças de reposição necessárias

- Rolamento da engrenagem solar

- Engrenagem planetária

- Engrenagem solar

OBSERVAÇÃO

Adicione uma pequena quantidade de graxa em todas as superfícies na remontagem.

1. Monte o rolamento da engrenagem solar no eixo da engrenagem solar usando uma prensa (aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100), quadros 1-2.

   Empurre o anel interno do rolamento somente usando a prensa.

2. Monte a engrenagem solar e o rolamento na caixa de engrenagens com uma prensa (aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100), quadros 3-4.

   Empurre o anel externo do rolamento somente usando a prensa.

   Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501).

3. Monte o anel de trava na caixa de engrenagens usando um alicate (aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100), quadro 5.

4. Monte a nova engrenagem planetária (aplicável apenas em 35 PST, PST50 e PST100), quadro 6.

5. Monte a coroa (aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100), quadro 7.

   Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501) no parafuso.

6. Monte a engrenagem planetária (aplicável apenas em PST 35, PST50 e PST100), quadro 8.

7. Monte o motor usando parafusos novos quadros 9 -10.

   Aperte os parafusos de forma cruzada, primeiro a 50% do torque e, em seguida, a 100% de torque. Torque de acordo com Visão geral da instalação.