# Vertikal montering på framsidan

OBS

Låt inte tryckkolvstången stödja tryckvikten under service eller reparationer.

Axiell kraft på PST-presskolvstången kan helt fullständigt skada lastcellen.

Tryck | Frammonterad
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Montering

1. Montera en lyftögla på baksidan av pressen, se dimensionsritningar i ServAid.

2. Skruva av skruvarna i pressens främre ände.

3. Lyft pressen till ett vertikalt läge.

4. Montera pressen till monteringsplåten med hjälp av nya längre skruvar.

   Se dimensionsritningar i ServAid för skruvlängd.