# Démontage du boîtier de la vis

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

1. Retirer les vis du couvercle du connecteur.

2. Démonter le couvercle du connecteur.

3. Débrancher le câble de la cellule de charge du câble moteur.

4. Fixer la presse en serrant le boîtier de la boîte d'engrenages à l’aide d’un étau souple.

5. Dévisser les boulons (x4) maintenant l’assemblage du boîtier de la vis sur la boîte d'engrenages.

   Jeter les boulons usés.

6. Faire glisser l’assemblage du boîtier de vis hors du joint cannelé dans la boîte d'engrenages.

   La bague de guidage peut être placée dans la boîte d'engrenages.

7. Placer la presse sur une surface horizontale.

8. Démonter toutes les vis du couvercle.

9. Démonter le couvercle.

10. Démonter les galets de guidage (x3).

11. Démonter tous les ressorts à lame (jusqu’à x4).

    S’il y a moins de 4 ressorts à lames, augmenter à 4 pièces lors du remontage.

12. Démonter le boîtier de la vis.

13. Démonter le support du rouleau central.

14. Dévisser l’écrou de la vis et l’assemblage de l’arbre du piston, en faisant pivoter l’ensemble de l’arbre interne.

15. Démonter le ressort à disque supérieur (et la rondelle de support).

16. Démonter le couvercle du roulement extérieur (vers l’écrou de la vis à rouleaux).

17. Serrer la cellule de charge / le boîtier dans un étau en utilisant des mors souples.

18. Dévisser tous les boulons maintenant la cellule de charge.

19. Démonter le couvercle du roulement intérieur de l’arbre de la vis à rouleaux.

20. Démonter le ressort à disque du roulement à vis à rouleaux et toutes les rondelles.

21. Dévisser tous les boulons et démonter la bride supérieure.

22. Faire glisser l’écrou de la vis à rouleaux hors du boîtier de l’écrou du rouleau.

    S’assurer de retirer la clavette de l’arbre qui relie les deux parties à utiliser lors du remontage.

23. Visser l’écrou de la vis à rouleaux sur l’arbre de la vis à rouleaux.

    L’arbre et l’écrou de la vis à rouleaux sont un couplage, chacun portant numéro de série.

    Certaines des étapes ne sont pas nécessaires lors du remplacement de la vis à rouleaux.