# Vertikale Montage - Rückseitige Montage

HINWEIS

Die Presskolbenstange darf während Wartung oder Reparatur nicht das Gewicht der Presse tragen.

Auf die PST-Presskolbenstange wirkende Axialkräfte können die Wägezelle vollständig beschädigen.

Presse | Rückseitig montiert
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

1. Nutzen Sie bei Verwendung der hinteren Schraubenlöcher die Löcher auf beiden Seiten der Presse

   Verwenden Sie keine zu langen Schrauben, siehe Maßzeichnungen in ServAid.

2. Ziehen Sie die Schrauben gemäß der Drehmomenttabelle fest.

   Achten Sie darauf, dass die Presse ausreichend gestützt wird, bis alle Schrauben festgezogen wurden.