# Lubrificação das guias da caixa do parafuso tensor e dos rolos guia

Adicione uma pequena quantidade de graxa (Klüberlub® BE 71-501) em todas as superfícies durante a remontagem.

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

OBSERVAÇÃO

Limpe sempre o exterior da prensa utilizando um pano que não solte fiapos antes de desmontar.

1. Remova a tampa e limpe a graxa do interior com um pano que não solte fiapos.

2. Verifique a presença de desgaste excessivo.

   Verificar:

   - as guias na parte interna da tampa

   - as superfícies do rolamento do rolo

   - a superfície do parafuso tensor

3. Verifique se há rotação irregular girando os rolos guia nos rolamentos antes da remoção.

   Se os rolamentos do rolo estiverem danificados, troque todos os mancais, consulte Trocar os mancais do rolo.

4. Remova o feixe de molas.

5. Adicione uma pequena quantidade de graxa (Klüberlub® BE 71-501) nos rolamentos dos rolos guia.

6. Adicione uma pequena quantidade de graxa (Klüberlub® BE 71-501) e monte o feixe de molas.

7. Monte os rolos guia, adicione uma pequena quantidade de graxa (Klüberlub® BE 71-501).

8. Lubrifique o parafuso tensor com graxa (Klüberlub® BE 71-501).

9. Adicione uma pequena quantidade de graxa (Klüberlub® BE 71-501) no interior da tampa e monte novamente a caixa do parafuso tensor. Mova a prensa cinco vezes da posição máxima para fora até máxima para dentro, a 10 mm/s, para distribuir o lubrificante.

   Pode ser necessário aplicar um pouco de força para montar o suporte dos rolos guia.