# Força radial no pistão da prensa

OBSERVAÇÃO

Força radial na haste do pistão da prensa PST pode danificar completamente a célula de carga.

Se a haste do pistão não estiver apoiada o suficiente para aguentar os movimentos radiais, a haste do pistão poderá ser totalmente danificada ou a vida útil e precisão da prensa PST será reduzida.

- Para instalação vertical: Monte a presa na vertical na extremidade para impedir o movimento radial.

- Para instalação horizontal: Use um suporte radial para manter o nível da haste do pistão.

Peso máx. permitido das ferramentas (massa) para instalação vertical

Modelo de prensa PST | Com freio (kg) | Com freio (lbs) | Sem freio (kg) | Sem freio (lbs)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17,6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17,6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35,5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61,6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Montagem

1. Aplique um olhal na extremidade traseira da prensa.

2. Levante a prensa na vertical.

3. Fixe a prensa e aperte os parafusos diagnoalmente em relação ao torque especificado.