# プレスピストンへの半径方向力

注記

PST プレスピストンロッドの半径方向力によって、プレスが完全に損傷するおそれがあります。

半径方向の動きに耐えるようにピストンロッドが支えられていない場合、ピストンロッドが完全に損傷したり、ツール寿命と PST プレスの精度が低下することがあります。

- 垂直設置の場合： 半径方向の動きを防ぐには、プレスを端面に垂直に組み立てます。

- 水平設置の場合： ピストンロッドレベルを水平に保つには、ラジアルサポートを使用します。

垂直設置の場合の最大許容プレスツールの重量（質量）

PST プレスモデル | ブレーキ付き（kg） | ブレーキ付き（lbs） | ブレーキなし（kg） | ブレーキなし（lbs）
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17.6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17.6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35.5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61.6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

アセンブリ

1. プレス後部に吊り上げ用アイボルトを取り付けます。

2. プレスを垂直に吊り上げます。

3. プレスを固定し、指定されたトルクで斜めにネジを締めます。