# Задний монтаж с вертикальной установкой

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время технического обслуживания или ремонтных работ не позволяйте весу пресса находиться на поршневом штоке пресса.

Осевая сила на поршневой шток пресса PST может значительно повредить датчик нагрузки.

Пресс | С задним монтажом
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Необходимые инструменты

- Шестигранные ключи или сверла 4-10 мм

- Насадки-отвертки и втулки

- Ключи Torx® или насадки T6-T25

- Динамометрический гаечный ключ

- Подъемное устройство

- Отвертки

- Плоскогубцы

- Съемник для подшипника

- Щуп для измерения зазоров

1. Используйте отверстия с обеих сторон пресса при использовании задних винтовых отверстий.

   Не используйте слишком длинные винты (см. габаритные чертежи на сайте ServAid).

2. Затяните винты в соответствии со значениями в Таблица параметров момента затяжки («Таблица значений момента затяжки»).

   Обеспечивайте поддержку пресса на протяжении затяжки всех винтов.