# 更换滚柱轴承

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

1. 将冲压机放在水平表面。

2. 拧下所有螺钉壳体盖螺钉。

3. 拆下螺钉壳体盖。

4. 拆下导辊和垫片 (3x)。

5. 拆下滚柱轴承 (3x)。

   丢弃旧的滚柱轴承。

6. 组装新的滚柱轴承 (3x)。

   给所有部件涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

7. 组装导辊和垫片 (3x)

   给所有部件涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

8. 用螺钉组装螺钉壳体盖。