# Demontáž převodovky

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

1. Vyšroubujte šrouby upevňující kryt konektoru.

2. Demontujte kryt konektoru.

3. Od kabelu motoru odpojte kabel tenzometru.

4. S použitím měkkých čelistí upněte lis do svěráku nad převodovkou.

5. Demontujte brzdu. Obr. 2-3 (pouze lis CBUL).

6. Odšroubujte šrouby horního krytu.

7. Zašroubováním dlouhých šroubů přes závitové otvory odstraňte horní kryt.

   Zapamatujte si polohu vodicích kroužků a předpínacích podložek. Předpínací podložky lze umístit do horního krytu.

8. Demontujte vodicí kroužky a předpínací podložky.

9. Demontujte ozubená kola, osu a ložiska.

10. Pomocí stahováku demontujte všechna ložiska (6 ks) (obr. 10-11).