# Сборка планетарного редуктора и двигателя

Необходимые инструменты

- Шестигранные ключи или сверла 4-10 мм

- Насадки-отвертки и втулки

- Ключи Torx® или насадки T6-T25

- Динамометрический гаечный ключ

- Подъемное устройство

- Отвертки

- Плоскогубцы

- Съемник для подшипника

- Щуп для измерения зазоров

Смазочные материалы
Смазочный материал | Описание
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используйте только Klüberlub® BE 71-501

Использование других смазочных материалов приведет к необратимому повреждению пресса.

Необходимые запасные части

- Подшипник центрального зубчатого колеса

- Планетарный редуктор

- Центральное зубчатое колесо

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время повторной сборки наносите немного смазки на все поверхности.

1. Установите подшипник центрального зубчатого колеса на ось центрального зубчатого колеса при помощи пресса (применимо только в моделях PST 35, PST50 и PST100), рис. 1-2.

   Примените давление только на внутреннее кольцо подшипника, используя пресс.

2. Установите центральное зубчатое колесо и подшипник на корпус редуктора при помощи пресса (применимо только в моделях PST 35, PST50 и PST100), рис. 3-4.

   Примените давление только на наружное кольцо подшипника, используя пресс.

   Нанесите тонкий слой смазки (Klüberlub® BE 71-501).

3. Установите стопорное кольцо на корпус редуктора при помощи плоскогубцев (применимо только в моделях PST 35, PST50 и PST100), рис. 5.

4. Установите новый планетарный редуктор (доступен только в моделях PST 35, PST50 и PST100), рис. 6.

5. Установите зубчатый венец (применимо только в моделях PST 35, PST50 и PST100), рис. 7.

   Нанесите тонкий слой смазки (Klüberlub® BE 71-501) на винт.

6. Установите планетарный редуктор (доступен только в моделях PST 35, PST50 и PST100), рис. 8.

7. Установите двигатель при помощи новых винтов, рис. 9-10.

   Затяните винты в перекрестном порядке. Увеличивайте момент затяжки, начиная с 50 %, а затем до 100 %. См. момент затяжки в разделе Обзор установки («Обзор установки»).